보도자료	http://www.mke.go.kr
‘08년 9월 11(목) 17:00부터 보도하여 주시기 바랍니다.
자료문의 : 신재생에너지과장 정창현(2110-5047), 에너지기술팀장 엄찬왕(2110-5691) 에너지관리과장 박정욱(2110-4877)

저탄소 녹색성장의 열쇠,

｢그린에너지산업 발전전략｣ 발표

- 그린에너지분야 최초의 통합적 기술개발 및 산업화 전략 -

- 2030년까지 그린에너지산업 9대 분야 세계시장 점유율 13% 달성 -

□ 지식경제부(장관 이윤호)는 9.11(목) 15:00 청와대에서 대통령 주재로 ｢그린에너지산업 발전전략｣ 보고회를 개최하고,

ㅇ 대기업, 중소기업, 지자체, 공공기관 등 각계 인사 200여명이 참석한 가운데 그린에너지산업을 성장동력화하기 위한 핵심전략과 신재생에너지 보급을 확대하기 위한 구체적 실천목표 및 계획을 발표

□ 이날 발표한 ｢그린에너지산업 발전전략｣의 의미는

① 이명박 대통령이 8.15 경축사에서 밝힌 녹색성장의 첫번째 세부실천계획으로서,

② 에너지 분야 정부 R&D 지원이 시작된 1988년 이래 최초로 신재생, 효율, 전력, 온실가스처리 분야를 아우르는 산업화 전략이며,

③ 지식경제부, 국토해양부, 환경부, 농림수산식품부, 산림청 등 관계부처가 공동으로 참여한 가운데 범정부차원에서 수립되었음

④ 금번 보고회는 그린에너지 관련 대기업, 중소기업, 지자체들이 적극적으로 참여하여 사례를 발표하고 많은 관심을 보였다는 점에서,

향후 그린에너지 산업을 성장동력화하고 수출 산업화하는 새로운 전기를 마련하는데 기여할 것으로 전망

□ 그린 에너지 산업의 개념과 시장전망

ㅇ 그린 에너지산업의 개념은,

- 온실가스를 획기적으로 감축하는 혁신적 에너지기술에 기반한 산업으로 신재생에너지, 화석연료 청정화, 효율향상 분야로 나눌 수 있음

구 분	주요기술
신재생에너지	태양광, 풍력, 수소연료전지, IGCC(석탄가스화 복합발전)
화석연료청정화	CTL(석탄액화) 및 GTL(가스액화), CCS(CO2 포집, 저장)
효율향상	LED, 전력IT, 에너지저장, 소형열병합, 히트펌프, 초전도

ㅇ 그린에너지산업은 거대 성장동력으로 부상할 것으로 예상되는데,

- 美 캠브리지 에너지연구소(CERA)는 지열, CCS, 태양광 등 8개 그린에너지 분야의 2030년 투자규모를 7조불로 예측하고,

- 美 전문조사기관 Clean Edge사는 그린에너지 시장이 향후 10년간 연평균 15.1% 고성장 할 것으로 전망하는 등

- 그린에너지는 IT혁명기에 비견될 만큼(2000년대초 성장률, 17%) 폭발적으로 성장을 예측하고 있음

ㅇ 그린에너지 산업의 경제성이 확보되면 타 산업이 그린화되고*, 그 효과가 사회문화적 변화로 이어지는 폭포효과(Cascade effect)를 유발할 것으로 예상

* 타 산업의 그린화(Green Transformation) : 그린에너지 기술을 활용하여 ① 제품의 부가가치 제고(예 : Hybrid Car) ② 제조공정의 환경 친화  ③ 에너지 저소비 산업으로의 산업구조 전환 촉진 등

ㅇ 선진 국가들은 이러한 추세에 적극 대응하고 있으며

- 미국은 ‘06년부터 기후변화 기술 프로그램(CCTP)을, EU는 작년부터 전략적 에너지 기술계획(SET Plan, '07)을, 일본은 올해부터 혁신적 에너지기술 프로그램(Cool Earth, '08)을 추진중에 있음

- 일본, 미국, EU 등 선진국은 주요 그린에너지 시장의 대부분(60-80%) 점유하고 있는 상황임

<선진국의 시장점유율>

ㅇ 이에 반해 국내 산업수준은 태양광, LED, CCS 등 9대 중점 그린에너지기술 분야에서

- 07년 현재, 생산 18억불(GDP의 0.2%, 세계시장 점유율 1.4%), 수출 11억불,  고용 9천명에 불과하고,

- 선진국대비 기술수준도 50~85%에 머무르고 있으며, 수입의존도는 매우 높은(태양광 75%, 풍력 99.6%) 태동단계임

ㅇ 그러나, 그린에너지 산업은 반도체, LCD, IT, 기계 등 세계최고 수준의 우리의 산업기반을 활용할 수 있고

- 세계 10대 에너지 소비국으로서 온실가스 감축과 관련한 시장수요가 막대하기 때문에 신기술의 시장창출도 용이하다는 점에서 성장잠재력이 큼

□ 그린에너지산업 발전전략은,

ㅇ 그린에너지분야에 대한 선택과 집중으로 선진국과의 기술격차를 조기에 해소하고, R&D부터 수출산업화까지 전주기적 지원체계 구축을 통해 글로벌 그린에너지 강국을 실현한다는 계획임

- 이를 위해 ①유망분야를 전략적으로 선정하고, ②시장지향형 기술을 개발하며 ③시장창출을 지원하고 ④인프라를 구축해 나갈 것임

□ 성장동력화가 필요한 9대 분야를 선정하여 중점 육성할 계획임

ㅇ 시장성, 기술성, 시급성 등을 고려하여 성장동력화가 필요한 9대 분야를 선정하여 중점 육성할 계획으로,

- 세계시장이 급성장하고 국내 연관산업이 발달한 태양광, 풍력 등 4개분야를 우선 성장동력화해 나가고,

- 세계시장의 잠재력이 커서 기술적 우위확보가 시급한 수소연료전지, 청정연료 등 5개 분야도 차세대 성장동력으로 집중 지원할 계획임

* 선진국의 에너지전략 프로그램, 업계 수요조사 및 전문가 평가 등을 거쳐 선정(에너지기술평가원, ‘08.3～’08.7)

<9대 중점기술 분야>

<제1그룹, 조기 성장동력화> 세계시장이 급성장하고 있거나, 국내 연관산업기반을 바탕으로 육성 가능한 분야 ⇒ 산업화 집중 지원	태양광, 풍력, LED, 전력IT
<제2그룹, 차세대 성장동력화> 세계시장 잠재력이 크기 때문에 기술적 우위 확보가 시급한 분야 ⇒ R&D 및 실증 집중투자	수소연료전지, GTL/CTL(가스/석탄액화), IGCC(석탄가스화복합발전), CCS(CO2 포집․저장) 에너지저장

* GTL(Gas To Liquid), IGCC(Integrated Gasification Combined Cycle), CCS(Carbon Capture and Storage)

□ 시장지향형 기술개발로 글로벌 기술력을 확보해 나가겠음

ㅇ 시장규모와 성장잠재력이 큰 9대 분야에 대해 민․관이 공동으로 향후 5년간 총 3조원(정부 1.7조, 민간 1.3조)을 투자하여 ’12년까지 선진국수준의 기술력을 확보할 계획임

<9대 중점 기술 기술 수준 목표>

<신재생에너지 기술>	<청정화 기술>	<에너지효율 향상 기술>

ㅇ 이를 위해 분야별로 기술개발 목표를 설정하고,  ｢그린에너지 기술개발 중장기 전략 및 로드맵｣을 ‘09.3월까지 수립해 나가겠음

- 태양광은 2020년에 화석연료 수준의 경제성을 확보하고, 수소연료 전지는 2015년에 kW급 가정용 전지 양산기술을 개발하는 등 분야별로 설정된 목표를 달성해 나갈 계획임

구 분	기술개발 목표 및 주요 핵심 기술(예시)
태양광	․화석연료 수준의 경제성 확보(‘20년 150원/kWh) * 고효율 차세대 박막 태양전지 및 유기 태양전지 상용화 기술
풍 력	․중대형 풍력발전기 독자 개발 * (육상)고효율 블레이드 소재 및 주축 베어링 국산화 * (해상)2MW 부유식 해상풍력 발전기술
수소 연료전지	․차세대 수소연료전지 기술 조기 확보 * (가정용)1kW급 핵심부품소재 국산화 및 양산기술(단가 '15년 500만원) * (발전용)2세대(MCFC) 상용화, 3세대(SOFC) 원천기술

구 분	기술개발 목표 및 주요 핵심 기술(예시)
IGCC	․IGCC 상용화 기술력 확보 * 300MW급 설계기술 자립 후 600MW급 상용화
에너지저장	․MW급 저장 시스템 기술 자립 * 고정용 리튬이온전지, 분산전원용 대형시스템 등
LED	․100 lm/W급이상 비질화물계 고효율 LED 원천기술 확보 * LED칩 물성설계, 내부 양자효율향상, 신형광체 등
전력IT	․10대 핵심기술 조기 확보 및 차세대 전력시스템 개발 * IT기반 대용량 전력수송제어시스템,스마트 미터링

ㅇ 아울러, 분야별 기술력을 감안, 효과적 기술획득 방안을 추진할 계획임

- (독자개발)은 선진국과 기술격차가 크지 않고 연관산업의 기술력 활용이 가능한 분야(디스플레이↔박막 태양전지 등)나 선진국이 기술이전을 꺼리는 분야(가정용 수소연료전지 등)를 대상으로 하고

- (기술제휴·공동연구)는 선진국에 준하는 연관 기술력을 확보하고 있어 기술협력을 통한 상호시너지 효과가 가능한 분야 (해상풍력 등)를 대상

- (기술도입) IGCC, MW급 에너지 저장장치는 기술격차 해소에 장기간 소요되므로 원천기술은 도입하고 상용화는 독자추진하며,

- (외국인 투자)도 활용하여 핵심부품 소재기술을 확보해 나갈 것임

ㅇ 또한, R&D성과를 조기에 상용화하기 위해 기술개발과 실증연구를 연계하여  추진해 나갈 것임

*【실증단지 구축】

․대규모 통합 실증단지(Test-Bed) 구축: 에너지저장, 전력IT, 신재생 등 기술개발 제품의 성능 실증

․IGCC : 300MW 실증 플랜트 건설(‘08~’12, 서부발전)

□ 시장창출을 통한 산업화를 추진해 나갈 계획임

◆ 공공부문의 선도적 수요창출을 통해 민간의 투자를 적극적으로 유도해 나갈 계획임

ㅇ (발전) 현행 자발적 신재생에너지 투자제도(RPA)*를 총 발전량중 일정비율을 신재생에너지로 의무적으로 공급토록 하는 제도(RPS)로 전환하고 (‘12년 3%, ‘20년 10% 이상)

- (연료) 현행 임의적 바이오디젤 혼입제도를 원료수급 상황을 고려하여 의무화(RFS)를 추진해 나갈 것임 ('12년 3%, ‘20년 7%)

* RPA(Renewable Portfolio Agreement), RPS(Renewable Portfolio Standards),

RFS(Renewable Fuel Standards)

ㅇ 또한, 행복도시, 혁신도시 등 신도시 건설이나 건물 건설․신축시 신재생에너지 사용 설계를 반영할 계획이며,

* 행복도시: 총 에너지 부하량의 10%를 신재생에너지를 사용토록 설계

- (공공건물)은 현행 총 건축비의 5% 이상을 신재생에너지 설비에투자토록 한 것을, 총에너지 부하량의 5% 이상을 신재생에너지로 사용․설계토록 의무화(‘12년)하고

- (민간건물)은 신재생에너지 인증제를 도입하여 건물건축 또는 주택단지 개발시 총 에너지부하량의 5% 이상을 신재생에너지로 사용시 인증하고 보조비율 우대 등 인센티브 부여

구 분	시 장 창 출 방 안
태양광	ㅇ ‘12년 RPS도입 이후 태양광 의무공급비율 설정 ㅇ 발전차액 지원한계 용량 확대 (500MW)
풍 력	ㅇ 상용화단지 등을 통해 ´20년까지 풍력발전 2GW 공급 ㅇ 제주도, 새만금 등 대규모 풍황지에 Wind Farm 조성

구 분	시 장 창 출 방 안
수소 연료전지	ㅇ 그린홈 100만호 사업과 연계, ´20년까지 가정용 수소연료전지 10만대 보급 ㅇ RPS 제도에 수소연료전지 발전을 포함
청정연료	ㅇ 석유대체연료에 가스액화연료 포함(석유 및 석유대체연료사업법 개정)
IGCC	ㅇ 국내 노후 화력발전소를 순차적으로 IGCC 발전소로 대체 (´20년까지 15기 10GW 대체수요 발생 전망)
CCS	ㅇ 저장기술 우수 국가와 공동 CDM 추진
에너지저장	ㅇ´12년까지 가정용전력저장시스템 3,000가구 규모 보급
LED	ㅇ 우체국 LED조명 시범사업 및 장려금 지급 등을 통해 ´15년까지 LED조명 30% 달성
전력IT	ㅇ ´12년까지 1만가구 규모의 실증사업 추진

◆ 아울러, 다양한 신재생에너지원 개발을 적극 추진할 계획임

ㅇ (태양광, 풍력) 태양광은 '12년까지 발전용량을 400MW로, 풍력은  약 1GW로 확대해 나가며,

- 태양광은 기술혁신 및 양산체제 구축을 통해 단가를 인하하고, 풍력은 해상풍력을 적극개발하여 입지한계를 극복해 나갈 것임

* 태양광: ('07) 40MW → ('12) 400MW

* 풍력 : (’07) 192 → ('12) 1,145 MW(‘12년까지 육상 풍력단지 14개소 건설)

* 해상풍력 단지 건설 (300MW, '10～'15)

ㅇ (해양에너지) 삼면이 바다이고 조수 간만의 차이가 큰 우리나라에 풍부한 조력, 조류 등 해양에너지 자원을 활용하기 위해

- 조력은 09년까지 세계 최대의 시화호 발전소를 준공(254MW)하고, 가로림만 발전소(520MW)를 조기 착공할 계획이며,

- 조력발전의 주민 수용성 제고를 위해 주변지역의 주민에 대한 적정한 지원방안을 강구해 나갈 계획임

< 주요 조력발전 추진 프로젝트 >

위치	시화호	가로림만	천수만	인천만	강 화	새만금
용량(MW)	254	520	720	1,140	810	400

* 가로림만, 인천만, 강화조력의 경우는 방조제 건설 후 조력발전소 시공

- 조류는 울돌목에 1MW급 실증발전소를 건설한 후(‘08), 90MW급 상용화 발전소를 ’13년까지 건설할 계획임

ㅇ (바이오) 해외자원개발의 투자대상 자원에 바이오연료의 원료작물을 포함하여 지원을 확대(해외자원개발사업법 개정, ‘09년)하고

* 팜유, 자트로파유 등 바이오 연료 확보를 위한 해외투자사업에 대하여 광물자원개발에 준하는 장기저리 융자

◆ 해외시장 개척도 적극적으로 지원해 나가기 위해

ㅇ 그린시장 조사센터(에너지기술평가원 내)를 설치하여 시장․기술 동향 및 비즈니스 정보를 기업에 제공하고,

* 미국의 Clean Edge사와 같이 이 분야에 특화된 조사․분석기관으로 육성

ㅇ ｢Renewable Korea｣(´10년) 등 그린에너지 국제전시회 개최, 그린에너지 해외전시회 참가 및 바이어 초청 상담회 개최 지원 등도 확대하는 한편,

ㅇ IGCC, CCS 플랜트를 개도국의 수출 전략품목으로 육성(IGCC 300MW 1기당 6억불)해 나갈 계획임

□ 인프라 구축을 통한 성장동력화를 지원할 계획임

ㅇ (범국가적 추진시스템) 경제단체와 지식경제부 공동으로 ｢그린에너지산업 추진위원회｣를 구성하여, 민관 파트너쉽을 강화하는 한편,

- 범 정부차원의 ｢그린에너지 정책협의회｣를 운영하고, 주요사안은 국가에너지위원회에 보고해 나가도록 하겠음

ㅇ (투자재원 확충)을 위해 정책자금*과 연계한 은행권의 협조융자 제도 도입하고 (‘09년)

* 신재생에너지 투자 융자를 현행 100% 정책자금*에서 정책자금 50%, 은행대출 50% 협조융자 방식으로 변경(´09년 2,600억원, 정부 1,300억원)

* 정책자금 금리: 연 4.25%(변동금리), 상환: 5년 거치 10년 분할상환(시설자금), 1년 거치 2년 분할상환(운전자금)

- 그린에너지 투자펀드를 조성하여 유망 중소기업을 지원해 나갈 계획임

ㅇ (전문인력 양성) ‘12년까지 그린에너지전문인력(석․박사) 1만 5천명을 양성하기 위해

- 대학 전문학과 개설 및 대학원 실험실 지원, 산학연 공동 R&D 등을 확대해 나갈 것임

ㅇ (규제의 발굴 및 개선) 신재생에너지 보급에 장애가 되는 규제는 규제개혁위원회를 통해 해결해 나가도록 하겠음

<주요 정책개선 과제(예시)>

정책 과제	소관 부처	관련 법률
① 공장내 여유부지인 주차장 및 기타 유휴 부지에 태양광 발전시설을 설치할 수 있도록 관련법령 개정 * 자가용의 경우 현재도 가능하나, 상업용의 경우는 공장 건축물 상부에만 설치 가능	지식경제부	산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령
② 유기성폐기물 바이오가스를 도시가스로 공급할 수 있도록 허용	지식경제부 환경부	도시가스사업법
③ 지열 히트펌프 사용전력에 대하여 가정용(누진제)이 아닌 일반용 전기요금 적용	지식경제부	한국전력 전기요금 약관
④ 가스액화연료를 석유대체연료에 포함	지식경제부	석유 및 석유 대체 연료사업법

□ 그린에너지 발전전략에 따른 기대효과는,

ㅇ ‘12년 이후에는 그린에너지 산업의 성장동력 가시화되고, 신재생에너지 보급도 본격적으로 확대될 것으로 전망

- 그린에너지산업 생산규모는 2012년 170억불, 2030년 3,000억불, 고용규모는 2012년 10만 5천명, 2030년 154만명에 이를 전망

< 그린에너지 산업 시장점유율 및 신재생 보급률 >	<그린에너지 산업 성장규모>

< 참 고 > ´30년 9대 중점 기술별 성장 규모

	생산(억불)	수출(억불)	고용(만명)	시장점유율(%)
합 계	3,000	2,100	154	13
태 양 광	794	568	35.3	15
풍 력	290	261	12.8	15
수소연료전지	239	215	23.2	15
청정연료	99	30	4.9	5
IGCC	201	60	10.1	10
CCS	361	252	18.0	10
에너지 저장	126	88	6.3	20
L E D	623	436	31.1	10
전력IT	239	167	12.0	10

□ 한편, 발전전략 보고회에 참석한 주요 기업 대표들은 그린에너지 분야에 대한 적극적 투자의지와 사업계획을 밝혔음

ㅇ 동양제철화학 : ‘10년까지 폴리실리콘 분야 2조 2,500억원을 투자하여 태양광용 폴리실리콘 세계 1위 기업으로 도약

* ‘10년 26,500ton/연 생산능력 확보

ㅇ 두산중공업 : 풍력, 연료전지, IGCC 등 그린에너지 분야에 ‘08～’12년까지 6,700억원, 이후 3,400억원 등 약 1조원 투자 예정

ㅇ GS칼텍스 : ‘15년까지 연료전지, 바이오연료 등 신재생에너지 분야 1조 2천억원 투자 예정

ㅇ 포스코 : ‘11년까지 SOFC 개발에 2,000억원 이상 투자 예정

ㅇ LG : '12년까지 LED조명 분야에 9,000억원 투자 예정

ㅇ 현대기아자동차 : 하이브리드 및 수소연료전지차, 그린카 기술개발에 향후 2조 4천억원 투자

참고1		우리나라 그린에너지 산업 및 기술 현황

□ 국내 그린에너지 산업규모는 ‘07년 기준 생산 17억불, 고용 약 9천명으로 전체 산업에서 차지하는 비중이 매우 낮은 태동단계 수준

* ´07년 GDP(1,018조원, 9,698억불)에서 차지하는 비중 0.2%

* 태양광, 풍력, 수소연료전지, 청정연료, IGCC, CCS, 에너지 저장, LED, 전력IT 등 9개 산업 대상

신재생에너지

* 생산 5.4억불, 고용 2,800명

ㅇ 태양광 및 풍력은 국내 일관생산 체제 구축(태양광), 1.5MW급 및 2MW 국산 개발, 실증 연구(풍력), 일부 부품․소재의 수출(태양광 1억불, 풍력 4억불) 등의 성과 거양

ㅇ 그러나, 관련 산업이 태동단계로 대부분의 기자재를 수입에 의존

* 수입의존도 : 태양광(176MW) 75%, 풍력(196MW) 99.6%(´08.7월 기준)

에너지효율

* 생산 12.3억불, 고용 6,200명

ㅇ LED는 ‘07년 생산규모가 11.6억불에 이르고 있으나, 핵심 부품․소재는 주로 수입에 의존(´07년 무역적자 7.1억불)

ㅇ 에너지저장은 소규모 에너지저장 장치 기술은 높은 수준이나 MW급 이상의 대용량 기술은 없는 상태이며 국내시장 미형성

탄소처리, 화석연료 청정화

* 시장 미형성

ㅇ 기술적 불확실성이 크고 대규모 실증 Plant 투자 등이 동반되어야 하기 때문에 민간의 독자투자가 어려운 상황

□ 현재 그린에너지 기술 수준은 분야별로 세계 최고 수준 대비 50~85%에 불과하며 세계적인 리딩기업이 거의 없는 상태

* 에너지기업의 67.4%는 원천기술 확보보다 1～2년내 활용 가능한 기술개발에 집중

ㅇ (태양광) 실리콘계 태양광 분야는 세계 최고 수준의 88%까지 기술격차가 좁혀졌으나, 박막형 태양광은 61%로 아직 낮은 수준

ㅇ (풍  력) 육상 풍력과 해상 풍력의 기술 수준은 세계 최고 수준의 79%, 68%로 추가적인 기술개발 노력이 필요

ㅇ (에너지 저장) kW급 중형 에너지 저장장치는 세계 최고 수준의 70%이나, MW급 대형 에너지 저장장치는 50%로 매우 낮은 수준

ㅇ (L E D) 광효율 80lm/W 이하는 세계 최고 수준의 80%로 기술 수준이 높아지고 있으나, 100lm/W 이상 차세대 LED는 50%에 불과

<우리나라 그린에너지 산업의 국제 경쟁력(´07)>

분야	기술분야	선도기업	세계 시장규모	국내 산업현황
				시장점유율	기술수준
태양광	실리콘계	Sharp, Sanyo	200억불	0.7%	88%
	박막	Kaneka. Wurth Solar			61%
풍력	육상	Vestas, GE	375억불	1.1%	79%
	해상	Enercon, Vestas			68%
수소연료전지	수송용	Honda, Toyota	32억불	0%	70%
	가정용	Sanyo, Ebara-Ballard			69%
	발전용	FCE, Siemens, Power			62%
청정연료	GTL	Sasol, ExxonMobil, hell	285억불	0%	50%
	CTL	Sasol, HTI		0%	50%
IGCC	IGCC	Shell, GE	86억불	0%	56%
CCS	연소후	MHI, Kansai Electric Power	-	0%	70%
	연소전․연소중	MHI, Alstom, Texaco			60%
에너지저장	kW급	SANYO, USABC	5억불	0%	70%
	MW급	NGK, VRB			50%
LED	광효율 80 lm/W이하	Nichia, GE, Osram	140억불	8.3%	80%
	광효율 100 lm/W이상	Nichia, GE, Osram			50%
전력IT	지능형 송․변․배전시스템	ABB, 지멘스	130억불	0.6%	85%

참고2		9대 그린에너지 기술 기술개발 및 시장창출 방안

태양광

□ 기술개발 : 독자 기술개발로 '20년 화석연료 수준의 경제성 확보 (향후 5년간 3,600억원 투자 : 정부 2,000억원, 민간 1,600억원)

ㅇ (실리콘계) 성숙단계로 핵심 부품․소재 및 장비 국산화로 가격경쟁력 제고, 대규모 투자․집적화에 의한 단가 인하

ㅇ (박막․유기물) 상용화 초기단계로 고효율 차세대 박막 태양전지 및 유기 태양전지 상용화 기술 개발

* 박막․유기 태양전지 최대 효율 12% ↔ 실리콘계 18%

< 태양광 전략기술개발 내용 >

	세 부 기 술
Si 박막 태양전지	․단일/다중접합기술, 차세대 박막증착기술, 대면적 모듈화, 양산화 장비개발
CIGS 박막 태양전지	․소재·재료 개발, 계면제어기술개발, 양산공정 개발(Roll to Roll), Flexible CIGS개발

□ 시장창출

ㅇ RPS 의무공급 비율(10%)을 지정하여 매년 50MW이상 시장 확보

ㅇ 개별주택, 가로등 등 공공시설 조명을 태양광 전력으로 조달하는 Solar Town 조성 추진

* 16개 광역자치단체별로 1개씩 선정(국비 50%, 지방비 30%, 자비20%)

ㅇ 에너지공기업 등 공공기관의 중소기업 우선구매 대상품목 포함

풍 력

□ 기술개발 : 중대형 풍력발전기 독자 개발 (향후 5년간 2,900억원 투자 : 정부 1,800억원, 민간 1,100억원)

ㅇ (육 상) 2MW급 저풍속 발전기 개발, 블레이드 소재 및 주축 베어링 국산화

ㅇ (해 상) 3MW급 상용화, 차세대 부유식 발전기 개발․실증 추진

- 해양구조물 기술을 접목하여 ‘15년 2MW 부유식 해상풍력 발전기 개발, 세계시장 선점

* 세계 해상풍력 용량전망 : (´07) 1.1GW → ('10) 4.4GW

< 풍력 전략기술개발 내용 >

	세 부 기 술
육상용 중대형풍력 발전시스템	․고효율 블레이드 개발, 고신리성 발전기 개발, 시스템 자체설계, 한국형 풍력시스템 개발, 핵심부품 국산화

□ 시장창출

ㅇ Wind2000 프로젝트 추진

- ‘20년까지 국산 풍력발전기 2,000MW 공급 (750kW, 1.5MW, 2MW 등)

ㅇ 국산화된 소형 풍력발전은 Green Home 100만호 사업과, 750kW급 중형 시스템은 지방 보급사업과 연계

ㅇ 2MW, 3MW급 대형 풍력 발전은 상용화 발전단지 조성을 통하여 해외진출에 필요한 납품 Track Record 확보

* 육상풍력 : 20MW 규모의 2개 상용화 시범단지 조성

* 해상풍력 : 300MW 규모의 해상풍력 단지 건설 (‘10～’15년)

ㅇ 제주도, 새만금 등 대규모 풍황지를 대상으로 Wind Farm 조성 (‘09년 타당성조사)

수소연료전지

□ 기술개발 : 차세대 수소연료전지 기술 조기 확보 (향후 5년간 3,400억원 투자 : 정부 2,000억원, 민간 1,400억원)

ㅇ (가정용) 1kW급 가정용 수소연료전지의 핵심부품소재 국산화 및 양산기술 개발로 가격저감 실현

* 단가 : ‘08년 7천만원 → '15년 5백만원

ㅇ (발전용) 기술제휴를 통하여 발전용 수소연료전지 양산 시스템 구축

- 2세대(MCFC) 수소연료전지 상용화 기술개발 및 3세대 원천기술 전략적 확보

* 1세대(PAFC : 인산형)→2세대(MCFC : 용융형탄산염형)→3세대(SOFC : 고체산화물형)

< 수소연료전지 전략기술개발 내용 >

	세 부 기 술
건물용 SOFC 연료전지	․SOFC용 핵심 소재개발, SOFC 시스템용 고온부품 개발, SOFC 시스템 설계 및 제작 기술개발
수송용 PEMFC 연료전지	․핵심 원천기술 개발, 전극막 접합체(MEA) 개발, 연료전지 시스템 보조기기(BOP) 기술개발, 연료전지 핵심부품 및 소재 양산기술 개발

□ 시장창출

ㅇ 그린홈 100만호 사업과 연계하여 ‘20년까지 가정용 수소연료전지 10만대 보급

ㅇ RPS 제도에 수소연료전지 발전을 포함하여 발전용 연료전지의 안정적 시장 조성

청정연료

□ 기술개발 : 플랜트기술과의 융합을 통한 신규시장 선점(향후 5년간 1,800억원 투자 : 정부 1,100억원, 민간 700억원)

ㅇ (CTL) 단기적으로 촉매제조, 석탄액화기술 등을 개발하고, 장기적으로 저급 석탄을 활용한 공정시스템 개발

* ‘12년까지 15bpd급, ’20년 5,000bpd급 생산 플랜트 상용화

ㅇ (GTL) 단기적으로 Fe/Co계 촉매, 슬러리 반응공정 등의 기술을 확보하고, 장기적으로 신규 시장인 Compact GTL 기술 개발

* ‘11년까지 100bpd급 실증을 통해 공정 설계(10,000bpd급) 및 생산 플랜트기술 확보

* '20년 50,000bpd급, '30년 FPSO(부유식) 플랜트 기술 확보

< 청정연료 전략기술개발 내용 >

	세 부 기 술
GTL(Gas to Liquid)	․고활성 FT합성/개질 촉매, 고효율 반응기 설계, 공정통합 및 집적기술
CTL(Coal to Liquid)	․석탄 가스화 기술, 합성가스 액화기술(촉매, 반응기 등)

□ 시장창출

ㅇ 산업 전 분야에 걸친 컨소시엄 구성*으로 기술 개발 효율 증대 및 시장 진입 장벽 극복

* 에너지업체, 엔지니어링업체, 조선업체, 기계설비업체 등

ㅇ 신속한 GTL 기술 개발 및 Compact GTL 기술 개발로 현재 연구 단계에 있는 중소형 가스전의 GTL 사업에 진출

* 기존 LNG 방식은 1700억m3이상의 매장량 확보가 필요하나, GTL의 경우 280억m3 이상, Compact GTL은 그 이하의 가스전에도 적용 가능

ㅇ ‘석유사업법’에 가스액화연료를 석유대체 연료로 지정

* 현재는 석유대체연료로 지정이 되어있지 않아 석유대체연료로 사용 불가하므로 기술의 상용화를 위해 개정

IGCC

□ 기술개발 : 원천기술은 도입, 상용화 기술개발에 주력 (향후 5년간 6,300억원 투자 : 정부 2,000억원, 민간 4,300억원)

ㅇ 300MW급 설계기술 자립 및 실증 플랜트 건설 (’09～‘12년, 총사업비 5,990억원 : 정부 1,650억원, 민간 4,340억원)

ㅇ 300MW 개발후 ‘13년부터 600MW급 실증․상용화 추진

ㅇ 국산기술에 의한 벤치급(15배럴/일) 액화통합공정 개발 (‘13년~)

< IGCC 전략기술개발 내용 >

	세 부 기 술
300MW급 실증플랜트 건설	․300MW IGCC 실증플랜트 설계 및 요소기술 개발, 제작․건설․운영 기술개발, 실증플랜트 운전․신뢰도 향상 기술개발

□ 시장창출

ㅇ 국내 노후 화력발전소를 순차적으로 IGCC 발전소로 대체

* 노후 석탄발전소 현황(’20년까지 폐기예상) : 15기, 9,980MW

ㅇ 중국, 인도네시아 등 아시아 시장에 IGCC 플랜트 수출 추진 (‘15년~)

CCS

□ 기술개발 : 국제 공동 기술개발로 ’30년 포집비용 $10/tCO2 (현 $45~80) 달성(향후 5년간 2,193억원 투자 : 정부 1,493억원, 민간 700억원)

ㅇ (연소후) 선진국과 기술격차가 작고, 단기간 내 상용화가 가능한 습식 흡수공정의 실증기술개발

* 기술개발규모 : ('08) 0.1MW → ('15) 5MW → ('20) 50MW～100MW → ('30) 500MW

ㅇ (연소전․연소중) 기존 기술을 대체하여 저가의 포집비용($10/tCO2 이하)을 달성할 수 있는 차세대 혁신 기술 개발 추진

* 차세대 혁신기술 : 신흡수제, 분리막, 산소제조, MOF, Ionic Liquid 등

* 기술개발규모 : ('08) 0.1MW → ('15) 3MW → ('20) 50MW～100MW → ('30) 500MW

< CCS 전략기술개발 내용 >

	세 부 기 술
연소후	습식흡수, 건식흡수
연소전․연소중	건식흡수, 막분리, 산소제조, 가스연소

□ 시장창출

ㅇ CCS 관련 국제기구 및 유관기관과의 협력을 통해 대규모 실증 사업 추진

- 실증사업을 통해 관련 기술 및 부품의 개발과 투자 유도

ㅇ「포집(한국) - 저장(외국) 시스템」을 구축하여 공동 CDM 사업화 추진

- 저장기술이 뛰어난 국가(호주, 캐나다 등)과의 전략적 제휴를 통해 포집-저장기술의 Win-Win 효과 제고

ㅇ 탄소배출권 거래를 활성화함으로써 대용량 CO2 고정배출 사업자(전력, 석유화학, 시멘트, 철강 등)의 대규모 투자 및 보급 활성화

에너지저장

□ 기술개발 : 선진기술도입과 원천기술개발의 전략적 병행(향후 5년간 1,770억원 투자 : 정부 1,270억원, 민간 500억원)

ㅇ 잉여전력 저장에 활용되는 MW급 초대형 전지는 선진기술 도입하여 중간 진입

* NaS(Sodium Sulfur) 및 VRF(Vanadium Redox Flow) 전지는 국내 생산이 전무

ㅇ 나노기술을 활용한 kW급 중대형 리튬이온전지 전극소재기술 확보

* ‘12년 중대형 이차전지 전체 시장규모는 2조 1,400억원으로 예상

ㅇ 전력품질 안정화를 위해 분산전원용 에너지저장 시스템 개발

* 신재생에너지는 전력 생산이 일정하지 않아 안정성 저하

ㅇ 자동차산업과 연계를 위해 PHEV용 이동형(kW급) 전지기술에 집중하여 단기 시장선점

* PHEV(plug-in hybrid vehicle)는 ‘30년까지 1,300만대 보급될 전망

* ‘12년 수송용 이차전지가 이차전지 시장의 대부분을 점유할 것으로 전망

< 에너지저장 전략기술개발 내용 >

	세 부 기 술
중형(kW급) 에너지저장 시스템	․핵심 전극소재 원천기술, PHEV용 전지 시스템, Supercapacitor
대형(MW급) 에너지저장 시스템	․고정형 리튬이온 전지, 고정형 NaS 등 대형전지, 분산전원용 대형 시스템

□ 시장창출

ㅇ MW급 저장 시스템은 선진기술 도입하여 기술자립 후 수출

ㅇ kW급 고정형 저장 시스템은 단독주택 규모로 신재생 시범단지 조성과 연계하여 기술개발의 신뢰성 확보

L  E  D

□ 기술개발 : 나노 기술을 활용한 혁신 소재기술개발(향후 5년간 1,537억원 투자 : 정부 937억원, 민간 600억원)

ㅇ 100 lm/W급 이상의 비질화물계 고효율 LED용 원천⦁핵심기술 확보

* 선진국의 특허를 피해 나노기반 LED칩 물성설계, 내부 양자효율 향상, 신형광체 등의 원천기술개발

ㅇ 저가, 고효율화 전략을 통해 가격 경쟁력 확보에 주력

* 효율과 수명에 중대한 영향을 미치는 전원장치, 새로운 방열설계 기술 및   배광에 대한 핵심 기술 확보

* 단가 : ‘08년 60lm/W, 70$/klm → ’12년 80lm/W, 20$/klm → ’30년 100lm/W, 10$/klm

< LED 전략기술개발 내용 >

	세 부 기 술
고효율 LED조명	․광원기술개발 ․고효율 구동장치개발

□ 시장창출

ㅇ 공공기관의 초기 시장창출 주도

* 공공건물 LED 조명제품 우선사용, 교통신호등에서 가로등으로 LED 교체 확대

* LED조명 시범사업 추진(7대 광역우체국 대상 LED조명 시범우체국 등)

ㅇ LED조명 보급촉진 펀드를 통한 민간수요 창출

ㅇ 고효율인증 제품 확대

* (´08)백열․할로겐 대체형 → (´09)형광등 대체형, LED 가로등 → (´10)LED 투광등

ㅇ 고효율 LED 조명 사용자에 대한 설치 장려금 지원

* 전력 절감효과 및 경제성 분석을 통해 설치비용의 15～30% 지원

ㅇ 최저효율기준의 강화로 저효율조명기기의 시장퇴출 유도

* 미국·EU 등은 에너지법안 개정으로 2～3년내 ｢저효율 백열전구 퇴출｣ 계획

전력 IT

□ 기술개발 : ‘12년까지 통합 실증단지 구축․운영을 통한 조기 상업화(향후 5년간 4,200억원 투자 : 정부 2,500억원, 민간 1,700억원)

ㅇ (부품/시스템) ‘05년부터 전력기기 지능화, 디지털화, 네트워크화를 통한 전력시스템 고도화 위하여 10대 핵심기술 개발 추진

* 배전지능화, 전력선통신 유비쿼터스기술, 한국형에너지관리시스템, 디지털기반 차세대 변전, IT기반 대용량 전력수송제어시스템, 전력용반도체 등

ㅇ (실증플랜트) 실 계통에 통합 실증단지(Test Bed)을 구축하고 운영을 위한 새로운 전력시스템 체계, 양방향 통신표준화 등 개발

* 부품/시스템의 종합 성능 평가 및 해외 수출을 위한 국제표준기술 개발

< 전력 IT 전략기술개발 내용 >

	세 부 기 술
10대 핵심기술	배전지능화, 전력선통신, 전력용 반도체 등
실증단지 및 차세대전력 시스템 개발	실증단지 설계 및 구축, 스마트 미터링 및시스템

□ 시장창출

ㅇ 전력IT 기기를 도입하여 한국형 Smart Grid 구축

- 2012년까지 실증을 거친 후 단계적으로 한전 전력망에 대해 IT를 도입하여 양방향 전력시스템 구축

- 한전이 사업추진․지원 종합대책을 수립하여, 연도별 시행

ㅇ OECD 국가에는 Package 위주의 통합제품으로, 비 OECD 국가에는 Plant형으로 수출하는 전략적 모델로 시장 확대

* Plant형 수출 : 단품기기, 패키지(디지털 송변전), 통합솔류션 등 모두 포함

참고3		그린에너지 발전전략 보고회 민간 주요 참석자

구 분	참 석 자	비 고
산업계 (18명)	(주)LG 회장 구본무	태양광
	동양제철화학(주) 회장 이수영	태양광 소재
	두산중공업(주) 회장 박용성	풍력, IGCC
	(주)효성 회장 조석래	풍력, 수소연료전지
	(주)포스코 회장 이구택	수소연료전지
	현대기아자동차 회장 정몽구	수소연료전지
	GS칼텍스(주) 회장 허동수	수소연료전지, 바이오연료
	SK(주) 회장 최태원	바이오연료
	삼성전자(주) 부회장 이기태	태양광
	(주)KPE 대표 정양원	태양광
	(주)신성 홀딩스 회장 이완근	태양광
	(주)이건창호시스템 대표 이경봉	태양광
	(주)에스에너지 대표 홍성민	태양광
	(주)동국S&C 대표 정학근	풍력
	유니슨(주) 회장 이정수	풍력
	(주)퓨얼셀파워 대표 신미남	수소연료전지
	(주)에너텍 대표 김성수	바이오연료
	서울반도체(주) 대표 이정훈	LED
연구· 공공기관 (5명)	에너지관리공단 이사장 이태용	지원기관
	한국에너지기술연구원장 한문희	R&D 기관
	한국에너지자원기술기획평가원장 신성철	지원기관
	한국전력공사 사장 김쌍수	조력, IGCC
	원주시장 김기열	발표자